| OrbbecSDK 1.5.7 OrbbecSDK: Software-Development-Kit for Orbbec 3D-Sensor devices

- 首页
- 命名空间
- 类
- 文件

- 类列表
- 类索引
- 类继承关系
- 类成员

Public 属性 | 所有成员列表
OBDeviceIpAddrConfig结构体 参考

网络设备的 IP 地址配置（ipv4） 更多...

`#include <ObTypes.h>`

## Public 属性
uint16_t | dhcp
| dhcp 动态 ip 配置开关; 0: 关; 1: 开 更多...
uint8_t | address [4]
| ip 地址 (大端模式, 如 192.168.1.1，则 address[0]==192) 更多...
uint8_t | mask [4]
| 子网掩码 (大端模式) 更多...
uint8_t | gateway [4]
| 网关 (大端模式) 更多...

## 详细描述

网络设备的 IP 地址配置（ipv4）

在文件 ObTypes.h 第 1157 行定义.

## 类成员变量说明

uint16_t OBDeviceIpAddrConfig::dhcp

dhcp 动态 ip 配置开关; 0: 关; 1: 开

在文件 ObTypes.h 第 1158 行定义.

uint8_t OBDeviceIpAddrConfig::address[4]

ip 地址 (大端模式, 如 192.168.1.1，则 address[0]==192)

在文件 ObTypes.h 第 1159 行定义.

uint8_t OBDeviceIpAddrConfig::mask[4]

子网掩码 (大端模式)

在文件 ObTypes.h 第 1160 行定义.

uint8_t OBDeviceIpAddrConfig::gateway[4]

网关 (大端模式)

在文件 ObTypes.h 第 1161 行定义.

该结构体的文档由以下文件生成:

- /root/libobsensor/include/libobsensor/h/ObTypes.h