| OrbbecSDK 1.5.7 OrbbecSDK: Software-Development-Kit for Orbbec 3D-Sensor devices

- 首页
- 命名空间
- 类
- 文件

- 类列表
- 类索引
- 类继承关系
- 类成员

Public 属性 | 所有成员列表
OBDeviceTemperature结构体 参考

获取设备的温度参数（单位：摄氏度） 更多...

`#include <ObTypes.h>`

## Public 属性
float | cpuTemp
| cpu 温度 更多...
float | irTemp
| IR 温度 更多...
float | ldmTemp
| 激光温度 更多...
float | mainBoardTemp
| 主板温度 更多...
float | tecTemp
| TEC温度 更多...
float | imuTemp
| IMU温度 更多...
float | rgbTemp
| RGB温度 更多...
float | irLeftTemp
| if English Left IR temperature左IR温度 更多...
float | irRightTemp
| if English Right IR temperature右IR温度 更多...
float | chipTopTemp
| if English MX6600 top temperatureMX6600 top 温度 更多...
float | chipBottomTemp
| if English MX6600 bottom temperatureMX6600 bottom 温度 更多...

## 详细描述

获取设备的温度参数（单位：摄氏度）

在文件 ObTypes.h 第 633 行定义.

## 类成员变量说明

float OBDeviceTemperature::cpuTemp

cpu 温度

在文件 ObTypes.h 第 634 行定义.

float OBDeviceTemperature::irTemp

IR 温度

在文件 ObTypes.h 第 635 行定义.

float OBDeviceTemperature::ldmTemp

激光温度

在文件 ObTypes.h 第 636 行定义.

float OBDeviceTemperature::mainBoardTemp

主板温度

在文件 ObTypes.h 第 637 行定义.

float OBDeviceTemperature::tecTemp

TEC温度

在文件 ObTypes.h 第 638 行定义.

float OBDeviceTemperature::imuTemp

IMU温度

在文件 ObTypes.h 第 639 行定义.

float OBDeviceTemperature::rgbTemp

RGB温度

在文件 ObTypes.h 第 640 行定义.

float OBDeviceTemperature::irLeftTemp

if English Left IR temperature左IR温度

在文件 ObTypes.h 第 641 行定义.

float OBDeviceTemperature::irRightTemp

if English Right IR temperature右IR温度

在文件 ObTypes.h 第 642 行定义.

float OBDeviceTemperature::chipTopTemp

if English MX6600 top temperatureMX6600 top 温度

在文件 ObTypes.h 第 643 行定义.

float OBDeviceTemperature::chipBottomTemp

if English MX6600 bottom temperatureMX6600 bottom 温度

在文件 ObTypes.h 第 644 行定义.

该结构体的文档由以下文件生成:

- /root/libobsensor/include/libobsensor/h/ObTypes.h