| OrbbecSDK 1.5.7 OrbbecSDK: Software-Development-Kit for Orbbec 3D-Sensor devices

- 首页
- 命名空间
- 类
- 文件

- 类列表
- 类索引
- 类继承关系
- 类成员

- 全部
- 函数
- 变量
- 类型定义
- 相关函数

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- r
- s
- t
- u
- w
- x
- y
- z

### - a -

- address : OBDeviceIpAddrConfig
- args : ob_error

### - b -

- b : OBColorPoint

### - c -

- checksum : OBDepthWorkMode
- chipBottomTemp : OBDeviceTemperature
- chipTopTemp : OBDeviceTemperature
- cmdVersion : OBDataBundle
- cpuTemp : OBDeviceTemperature
- cur : OBBoolPropertyRange , OBFloatPropertyRange , OBIntPropertyRange
- cx : OBCameraIntrinsic
- cy : OBCameraIntrinsic

### - d -

- data : OBDataBundle , OBDataChunk
- dataSize : OBDataBundle
- def : OBBoolPropertyRange , OBFloatPropertyRange , OBIntPropertyRange
- depthDistortion : OBCameraParam , OBCameraParam_V0
- depthIntrinsic : OBCameraParam , OBCameraParam_V0
- deviceId : OBDeviceSyncConfig
- deviceTriggerSignalOutDelay : OBDeviceSyncConfig
- deviceTriggerSignalOutPolarity : OBDeviceSyncConfig
- dhcp : OBDeviceIpAddrConfig

### - e -

- enable_undisto : MaskFilterConfig_S
- exception_type : ob_error

### - f -

- fullDataSize : OBDataChunk
- function : ob_error
- fx : OBCameraIntrinsic
- fy : OBCameraIntrinsic

### - g -

- g : OBColorPoint
- gateway : OBDeviceIpAddrConfig

### - h -

- height : OBCameraIntrinsic , OBRect

### - i -

- id : OBPropertyItem
- impl_ : ob::Filter , ob::Frame , ob::Sensor , ob::StreamProfile , ob::StreamProfileList
- imuTemp : OBDeviceTemperature
- irLeftTemp : OBDeviceTemperature
- irRightTemp : OBDeviceTemperature
- irTemp : OBDeviceTemperature
- irTriggerSignalInDelay : OBDeviceSyncConfig
- isMirrored : OBCameraParam
- itemCount : OBDataBundle
- itemTypeSize : OBDataBundle

### - k -

- k1 : OBCameraDistortion
- k2 : OBCameraDistortion
- k3 : OBCameraDistortion
- k4 : OBCameraDistortion
- k5 : OBCameraDistortion
- k6 : OBCameraDistortion

### - l -

- ldmTemp : OBDeviceTemperature
- leftDisto : OBDERectifyMaskParams
- leftIntrin : OBDERectifyMaskParams
- leftRot : OBDERectifyMaskParams
- leftVirtualIntrin : OBDERectifyMaskParams
- lower : OBTofExposureThresholdControl

### - m -

- mainBoardTemp : OBDeviceTemperature
- major : OBProtocolVersion
- margin_th_u : MaskFilterConfig_S
- margin_th_v : MaskFilterConfig_S
- mask : OBDeviceIpAddrConfig
- mask_margin_th : MaskFilterConfig_S
- max : OBBoolPropertyRange , OBFloatPropertyRange , OBIntPropertyRange
- mcuTriggerFrequency : OBDeviceSyncConfig
- message : ob_error
- min : OBBoolPropertyRange , OBFloatPropertyRange , OBIntPropertyRange
- minor : OBProtocolVersion

### - n -

- name : OBDepthWorkMode , OBPropertyItem

### - o -

- offset : OBDataChunk

### - p -

- p1 : OBCameraDistortion
- p2 : OBCameraDistortion
- patch : OBProtocolVersion
- permission : OBPropertyItem

### - r -

- r : OBColorPoint
- rgbDistortion : OBCameraParam , OBCameraParam_V0
- rgbIntrinsic : OBCameraParam , OBCameraParam_V0
- rgbTemp : OBDeviceTemperature
- rgbTriggerSignalInDelay : OBDeviceSyncConfig
- rightDisto : OBDERectifyMaskParams
- rightIntrin : OBDERectifyMaskParams
- rightRot : OBDERectifyMaskParams
- rightVirtualIntrin : OBDERectifyMaskParams
- rot : OBD2CTransform

### - s -

- scale : MaskFilterConfig_S
- size : OBDataChunk
- status : ob_error
- step : OBBoolPropertyRange , OBFloatPropertyRange , OBIntPropertyRange
- syncMode : OBDeviceSyncConfig

### - t -

- tecTemp : OBDeviceTemperature
- threshold : OBCompressionParams
- trans : OBD2CTransform
- transform : OBCameraParam , OBCameraParam_V0
- type : OBPropertyItem

### - u -

- upper : OBTofExposureThresholdControl

### - w -

- width : OBCameraIntrinsic , OBRect

### - x -

- x : OBAccelValue , OBColorPoint , OBPoint , OBRect

### - y -

- y : OBAccelValue , OBColorPoint , OBPoint , OBRect

### - z -

- z : OBAccelValue , OBColorPoint , OBPoint